**Opis połączenia:**

Należy połączyć włóknem światłowodowym **siedzibę UMWP w Białymstoku przy ulicy Poleska 89 z siedzibą przy ulicy Handlowa 6.**

1.    Rodzaj światłowodu: jednomodowy

2.    Rodzaj połączenia: światłowód ciemny (nie przechodzący przez urządzenia aktywne)

3.    Ilość włókien: 1

4.    Miejsca zakończeń światłowodu:

* Serwerownia UMWP w Białystoku - ul. Poleska 89. Połącznie powinno być doprowadzone istniejącymi światłowodami do serwerowni mieszczącej się na trzecim piętrze, pok. 301;
* pomieszczenie GPD mieszczące się na parterze budynku przy ulicy Handlowa 6, Białystok.

5. Okres dzierżawy: 1 styczeń 2025 – 31 grudzień 2025. Umowa będzie przewidywała możliwość jej wypowiedzenia przez UMWP z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Uruchomienie łącza i podpisanie protokołu odbioru musi być wykonane przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi.

6.   Na czas trwania umowy Wykonawca zapewnia bieżącą i bezpłatną konserwację oraz serwis zestawionego łącza.

7. Wykonawca zagwarantuje niezwłoczne przystąpienie do naprawy nie później niż 1 godzinę od faktu zgłoszenia pogorszenia się jakości i wydajności pracy łącza lub wystąpienia awarii. Gwarantuje też usunięcie awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od faktu zgłoszenia. Zamawiający dokona zgłoszenia za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie (z potwierdzeniem zgłoszenia e-mail).