**Opis połączenia:**

Należy połączyć włóknem światłowodowym **siedzibę UMWP w Białymstoku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 z siedzibą przy ulicy Rocha 13/15.**

1.    Rodzaj światłowodu: jednomodowy

2.    Rodzaj połączenia: światłowód ciemny (nie przechodzący przez urządzenia aktywne)

3.    Ilość włókien: 1

4.    Miejsca zakończeń światłowodu:

* Serwerownia UMWP w Białystoku - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Połącznie powinno być doprowadzone istniejącymi światłowodami do serwerowni lub do studni telekomunikacyjnej Zamawiającego mieszczącej się przed budynkiem. Ze studni tej do serwerowni biegnie połączenie światłowodowe będące własnością Zamawiającego, które może być nieodpłatnie wykorzystane przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia;
* pomieszczenie GPD mieszczące się na ostatnim piętrze budynku przy ulicy Św. Rocha 13/15, Białystok

5. Okres dzierżawy: 1 styczeń 2025 – 31 grudzień 2025. Umowa będzie przewidywała możliwość jej wypowiedzenia przez UMWP z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Uruchomienie łącza i podpisanie protokołu odbioru musi być wykonane przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi.

6.   Na czas trwania umowy Wykonawca zapewnia bieżącą i bezpłatną konserwację oraz serwis zestawionego łącza.

7. Wykonawca zagwarantuje niezwłoczne przystąpienie do naprawy nie później niż 1 godzinę od faktu zgłoszenia pogorszenia się jakości i wydajności pracy łącza lub wystąpienia awarii. Gwarantuje też usunięcie awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od faktu zgłoszenia. Zamawiający dokona zgłoszenia za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie (z potwierdzeniem zgłoszenia e-mail).